### STICK_WRITEVR -- vr 输出到 U 盘

类型 | 存储指令
描述 | 拷贝 VR 的数据到外部存储器里面。 value=TRUE 表示操作成功，否则操作失败。 建议使用 U_WRITE。 不具备外部存储接口的控制器不支持此命令。
语法 | value = STICK_READVR (filenum, vr_start [,format]) filenum：文件号，对应到 SD【filenum】 vr_start：开始操作的起始 VR 号 length：要操作的元素个数，缺省 128 format：文件的格式
值 | 描述
0（缺省） | float 格式存储，.BIN
1 | 文本格式存储，.CSV
适用控制器 | 带 U 盘接口
例子 | STICK_WRITEVR (0,0,128,0) '拷贝 VR 前 128 个元素以 float 格式存贮到外部存储器，生成 SD0.BIN 文件
相关指令 | U_WRITE，STICK_WRITE