### OPEN # -- 打开自定义网口通讯

类型 | 系统指令
描述 | 开启自定义的以太网通讯。 新固件版本提供此功能。
语法 | OPEN #PORT, "mode", portnum [, ipaddress] port：通讯通道，参见 PORT 描述，选择自定义网络通道 mode：讯主从，“TCP_CLIENT”-从，“TCP_SERVER”–主，“UDP_CLIENT”-UDP 从，“UDP_SERVER”–UDP 主 portnum：T CP 或 UDP 端口号, 主端为本地端口号, 从端为对方端口号 ipaddress：对方 IP 地址，字符串，从端的时候要提供 UDP_SERVER 必须先接收对方的数据，才能发送回数据(除非用 PORT_TARGET 先强制指定对方)。 UDP_CLIENT 本地端口号随机，必须先发送给对方，对方才能知道端口号，此模式时不是指定对方的包会丢弃掉。 UDP 自定义通讯需要 4 系列控制器 20170628 以上固件版本；XPLC 系列控制器 20170702 以上固件版本。
适用控制器 | 通用
例子 | 例一 OPEN #11, "TCP_SERVER", 10 '主端设置 OPEN #10, "TCP_CLIENT", 10,"192.168.1.112" '从端设置 例二 OPEN #10, "UDP_SERVER", 1000 'UDP 主端设置 OPEN #11, "UDP_CLIENT", 60000, "192.168.0.120" 'UDP 从端设置 详细例程参考自定义网口通讯
相关指令 | PORT，PORT_TARGET，SETCOM，PRINT #