### ZV_BESTTEMPL -- 灰度模板匹配

类型 | 灰度匹配
描述 | 获取最佳匹配位置，支持亚像素精度
语法 | ZV_BESTTEMPL(img,modImg,min_score,tab_rst[,is_sub_pix=0, polar = 0]) 参数： img：ZVOBJECT类型，待匹配图像，图片为单通道图片 modImg：ZVOBJECT类型，模板图像 min_score：最低匹配分值 tab_rst：TABLE索引，匹配结果，输出参数，依次为score、x、y is_sub_pix：是否子像素精度插值，0-否，1-是 polar：匹配极性模式
polar | 极性 | 解释
0 | 匹配正负极性 | 模板和目标的亮暗变换刚好相同的情况
1 | 匹配任意极性 | 模板和目标的亮暗变换相同或者相反的的情况
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT model, match_img, color_img ZV_READIMAGE(model, "model.png", 0)'以原图像格式读取图片 ZV_READIMAGE(match_img, "test.png", 0)'以原图像格式读取图片 ZV_BESTTEMPL(img,modImg,60,0,0,0) '灰度模板匹配，获取匹配的最佳位置并将结果存于起始索引为0开始的TABLE中 ZV_GRAYTORGB(match_img,color_img)'灰度图转化为RGB图像 ? TABLE(0)'匹配分数 ZV_MARKER(color_img,TABLE(1),TABLE(2),0,50,zv_color(255,0,0))'绘制十字