### CAM_SCAN -- 扫描所有相机

类型 | 图像采集相关
描述 | 扫描系统连接的相机并记录相机信息 注意：相机和控制器连接需要直连或者使用千兆HUB，否则可能扫描失败或影响采集的稳定性（采集失败、丢帧、图像缺失等，具体现象和相机有关） 应注意显示和采集都可能引起丢帧的效果，需要注意区分。显示可能导致整个图像未更新，不会导致部分缺失
语法 | CAM_SCAN(type,flag=0) 参数： type：扫描类型包括 "zmvcbase","zmotion","mvision","basler","mindvision","huaray","dvpcamera","daheng"等多种类型，支持多种类型混用，但根据相机的不同可能影响稳定性，建议使用同类型相机，type为空时将使用默认类型进行扫描，默认类型为"zmvcbases"，扫描类型对应的相机如下： "zmvcbase" ----USB 免驱摄像头 "zmotion" ----正运动相机 "mvision" ----海康威视相机 "basler" ----basler 相机 "mindvision" ----迈德威视相机 "huaray" ----大华相机 "dvpcamera" ----度申相机 "daheng" ----大恒相机 flag：扫描方式，默认值0全部重新扫描，1只扫描新增相机
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | CAM_SCAN("mvision") '扫描相机 CAM_COUNT(0) '相机数量存放在TABLE(0) IF (0 = TABLE(0)) THEN PRINT "未找到相机" RETURN ENDIF CAM_SEL(0) '选择序号为0的相机
相关指令 | CAM_SEL(选择采集设备)