### DEMULP

指令说明：

DEMULP 是 32 位脉冲执行型 2 进制浮点数乘法运算指令，即指令激活一次，执行一次运算。是将源操作数[S1+1,S1]和[S2+1,S2]的 2 进制浮点数数据相乘，并将其运算结果以 2 进制浮点数形式传送到目标操作数[D+1，D]中。

在[S1+1,S1]和[S2+1,S2]中指定了常数（K,H）时，数值会自动转换成 2 进制浮点数。

操作数：

S1：D,K,H,LV,DT,@

S2：D,K,H,LV,DT,@

D：D,LV,DT

指令格式：[DEMULP S1 S2 D]

编程示例：

上电运行时，M8002 导通一个扫描周期，DMOV 指令将常数 K20 传送给 D0，DFLT 指令将 D0 的数据转换为浮点数，存储到 D3D2，X0 闭合，DEMUL 指令执行，将 D3D2 的浮点数 20.0000 与 K30 相乘，得到的乘积为 600.0000，传送到 D5D4 中。