### DDIVP

指令说明：

DDIVP 是 32 位脉冲执行型除法运算指令，即指令激活一次，执行一次除法运算。是将源操作数[S1+1,S1]的内容作为被除数，源操作数[S2+1,S2]的内容作为除数，[S1+1,S1]除以[S2+1,S2]之后，商传送到[D+1,D]中，余数传送到[D+3,D+2]中。

各数据位的最高位为正（0）、负（1）的符号位，这些数据以代数方式进行除法运算。

例：3200÷310=10（商），100（余数）

运算结果（商、余数），会占用指定 D 开始合计 4 点的软元件，所以请注意不能与其它控制重复。

[S1+1,S1]和[S2+1,S2]中指定常数（K）时，会自动进行 BIN（二进制数）转换。

操作数：

S1：KnX, KnY, KnM, KnS,T,C,D,K,H,V,Z,LV,DT,@

S2：KnX, KnY, KnM, KnS,T,C,D,K,H,V,Z,LV,DT,@

D：KnY, KnM, KnS, T,C,D,Z,V,LV,DT

指令格式：[DDIVP S1 S2 D]

注意：除数 S2 为 0 时，会发生运算出错，其结果为-1，但可以执行命令。运算结果超过 2147483647（32 位运算）时，出现运算出错。

编程示例：

当 X0 闭合时，DDIVP 执行一次，将 D1D0 的 32 位数据除以 D3D2 的 32 位数据，得到的商传送到 D5D4，余数传送到 D7D6。