### FLASH_READDBL -- flash 读取-double

类型 | 存储指令
描述 | 从内部 FLASH 读取数据到变量，或数组里面。 使用方法同 FLASH_READ，区别是 FLASH_READ 存储类型是 float，32 位，FLASH_READDBL 存储的数据类型是 double，64 位。 内部 FLASH 采用顺序存储的方式，读取的顺序必须与存储时的顺序一致。 读取未被写入过的 Flash 块时，会提示 Warn file:"BASIC1.BAS" line:5 task:0, File:C:\SD10.BIN open error, not load.，不影响使用。 注意在运动中不要操作 FLASH，对运动执行会有影响。
语法 | FLASH_READ DBL sect_num [, varname] [, arrayname] [, arrayname(a)] [, arrayname(a,length)] sect_num：flash 块编号，不同类型不一样 varname：变量名 arrayname：数组名，可以为 TABLE，VR a：操作的数组索引 length：操作的数组元素个数
适用控制器 | 4 系列及以上控制器，20190128 及以上固件支持
例子 | FLASH_READDBL 1, table(6,5) '读 FLASH 块 1 数据，位置 6 开始，读取 5 个，放入 table(6)-table(10)，共 5 个元素
相关指令 | FLASH_READ，FLASHVR，FLASH_WRITE