### ZV_LATCH -- 锁存显示图像

类型 | 锁存处理
描述 | 根据当前锁存信息，将待显示图像img转换到锁存通道号latch_id指定的锁存区域，并更新锁存信息，锁存信息可能有合法性检查、范围限制等改变,锁存指具有保护的缓存区域，只支持单通道和三通道，8u 类型 注意：因显示方式限制，显示指令不能频繁连续调用，否则可能导致后一条指令丢失，即指令触发保护机制而不更新显示直接返回 显示指令包括 ZV_LATCH、ZV_LATCHTRANS、ZV_LATCHCLEAR
语法 | ZV_LATCH(img,latch_id,type) 参数： img：ZVOBJECT图像类型，待显示图像 latch_id：锁存通道号，对应图片控件背景图片参数引用的变量@ZV后的数字，如通道0对应@ZV0 type：显示方式，0-维持当前的缩放比例和平移，1-居中填充显示，即以控件支持的最大尺寸显示
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img ZV_READIMAGE(img,"logo.png",0)'以原图像格式读取图像 ZV_LATCH(img,0) '显示通道0对应的图片img
相关指令 | ZV_READIMAGE(读取图像)