### MOVE_TABLE -- 缓冲 Table

类型 | 特殊运动指令
描述 | BASE 轴运动缓冲加入一个 TABLE。 这个指令 LOAD 执行时不做任何运动，只修改 TABLE。此指令的 MTYPE 与 MOVE_OP 一致。
语法 | MOVE_TABLE(tablenum, value) tablenum：table 编号 value：要修改的值
适用控制器 | 通用
例子 | BASE(0) UNITS=100 DPOS=0 SPEED=200 ACCEL=1000 DECEL=1000 TABLE(0)=0 '先令 TABLE(0)=0 ?TABLE(0) '打印确认 TABLE(0)的值 '打印结果，0 TRIGGER '自动触发示波器 MOVE(500) MOVE_TABLE(0, 60) '等待运动完成后，TABLE(0)赋值 60 MOVE(500) WAIT IDLE ?TABLE(0) '打印修改后 TABLE(0)的值，打印结果，60 轨迹曲线 DPOS(0)垂直刻度 1000 TABLE(0)垂直刻度 100
相关指令 | TABLE