### BASE -- 轴选择/轴组选择

类型 | 轴参数
描述 | 选择要设置参数、参与运动的轴。 缺省值依次为：0，1，2… 程序中在下一条 BASE 指令被执行前，都以上一条 BASE 指令选择轴。 每个任务拥有各自独立的轴列表，会记住任务中 BASE 选择的轴或者轴组，用于不同机台的控制。 当插补运动的时候，第一个轴的运动参数作为插补参数。见例一。 如果在 BASE 指令中没有列出所有的轴，BASE 指令自动将剩余轴顺序排列在后面。见例二。
语法 | BASE(axis<,second axis><,third axis>...) axis：第一个轴 second axis：下一个轴 … 参数最多为控制器支持的轴数，参照对应控制器硬件手册。
适用控制器 | 通用
例子 | 例一 BASE(0,1,2,3) '轴列表选择为：0,1,2,3 SPEED=100,10,20,30 '此时轴 0,1,2,3 设置了对应速度，但是插补运动时，只主轴轴 0 的速度 100 起作用 MOVE(100,100,100,100) '轴 0,1,2,3 联合插补运动，合成运动的速度为 100，各轴速度为分速度 例二 BASE(1) '轴列表选择为：1 MOVE(100,100,100) '轴 1,2,3 做插补运动 例三 BASE(0,2,5) '轴列表选择为：0,2,5 MOVE(100,100,100) '轴 0,2,5 做插补运动