### ACCEL -- 加速度

类型 | 轴参数
描述 | 轴加速度，单位为 units/s/s。 SPEED 速度设 100，加速度设 1000，加速到 100 时间为 100/1000 秒。 当多轴运动时，插补运动的加速度为主轴加速度。 建议运动前设置好加速度和减速度，运动中不要修改，运动中调整会导致速度曲线变化。
语法 | 可读：VAR1 = ACCEL(轴号) 可写 ACCEL(轴号) = expression
适用控制器 | 通用
例子 | 例一 BASE(1,2,3,4) 'BASE 选择轴 ACCEL=100, 100, 100, 100 '设置轴 1，2，3，4 的加速度 ACCEL(2)=200 '设置轴 2 的加速度 例二 BASE(0) UNITS=100 '脉冲当量 DPOS=0 '坐标清 0 ACCEL=2000 DECEL=2000 SPEED=100 MOVE(100) 加速过程的速度曲线 MSPEED(0)垂直刻度 100 变更加减速之后的速度曲线 ACCEL=500 DECEL=500
相关指令 | DECEL，SPEED