### STICK_READ -- U 盘读取到 table

类型 | 存储指令
描述 | 拷贝外部存储器的数据到 TABLE 里面,。 value=TRUE 表示操作成功，否则操作失败。 建议使用 U_READ。 不具备外部存储接口的控制器不支持此命令。 U 盘读取文件系统支持 fat32 和 fat16，不支持 ntfs。
语法 | value = STICK_READ (filenum, table_start [,format]) filenum：文件号，对应到 SD【filenum】 table_start：开始操作的起始 TABLE 号 format：写入文件的格式
值 | 描述
0（缺省） | float 格式存储，.BIN
1 | 文本格式存储，.CSV
适用控制器 | 带 U 盘接口
例子 | STICK_READ (0,1 0,0) '拷贝外部存储器名称为 SD 0 的 bin 文件数据到'TABLE，从 TABLE(10)开始保存
相关指令 | U_READ，STICK_READVR