### CMP

指令说明：

CMP 为 16 位连续型比较指令，对比较值 S1 和 S2 的数据进行比较，根据其结果（小于、相等、大于），使 Dn、Dn+1、Dn+2 其中一个为 ON。

条件 比较指令 | S1 > S2 | S1 = S2 | S1 < S2
[CMP S1 S2 Dn ] | Dn 为 ON | Dn+1 为 ON | Dn+2 为 ON

操作数：

S1：KnX, KnY, KnM, T,C,D,K,H,V,Z,LV,DT,@

S2：KnX, KnY, KnM, T,C,D,K,H,V,Z,LV,DT,@

D： Y,M,S,@

指令格式：[CMP S1 S2 D ]

编程示例：

X0 接通，比较 D0 跟 D1 里面的数据，结果会影响 M0 开始的 3 个地址。

D0>D1 时，M0=1，M1=0，M2=0Y0=1；

D0=D1 时，M0=0，M1=1，M2=0Y1=1；

D0<D1 时，M0=0，M1=0，M2=1Y2=1。

当 D0>D1 时，导通 M0。

当 D0=D1 时，导通 M1。

当 D0<D1 时，导通 M2。

如下，X10 接通，比较 VR(0)跟 VR(1)里面的数据，结果会影响 M100 开始的 3 个地址。