### SEND_QUERYSET -- send 命令

类型 | 通讯指令
描述 | 主控制器给从控制器发送 ZMC_DIRECTCOMMAND 命令，结果通过 SEND_RESULT 查看。 发送 BASIC 内容：cmdstring (参数列表) AXIS(iaxis) MODBUSM 指令超时重发要注意，从控制器可能收到 2 次消息，对寄存器的扫描也可能出现 2 次。SEND 指令超时重发对从控制器没有影响，重要标志性变量可以通过 SEND 指令来修改。
语法 | SEND_QUERYSET (dtindex, dtnumes) dtindex：接收内容存储的 TABLE 编号 dtnumes：接收最多存储的 TABLE 个数
适用控制器 | 4 系列以上控制器支持，支持版本号 20170618
例子 | SEND_QUERYSET (0,1) SEND_QUERYSET (0,1)
相关指令 | SEND_RESULT，SEND_QUERY