### TOUCH_SCAN -- 扫描触摸按下

类型 | 触摸屏指令
描述 | 扫描触摸按下动作，返回 1 表示扫描到按下，1 表示有松开，0 没有变化，将触摸对应的位置的 X,Y 坐标保存到 table 表中。
语法 | TOUCH_SCAN (num) num：存储触摸 XY 坐标的 table 编号，X,Y 坐标分别存储在 table(num), table(num+1)
适用控制器 | 支持 ZHMI
例子 | 例一： IF TOUCH_SCAN(0) = 1 THEN '扫描按下操作，显示按下位置 ?"按下的位置为:" TABLE(0),TABLE(1) ENDIF IF TOUCH_SCAN(0) = -1 THEN '扫描松开操作 ?"松开" ENDIF 例二： IF TOUCH_SCAN(0)= 1 THEN '扫描按下操作 TIMES = TIME ENDIF IF TOUCH_SCAN(0) = -1 THEN '扫描松开操作 ?"按下的时间为:" TIME-TIMES ENDIF
相关指令 | MOUSE_SCAN