### FLASH_READ2DBL -- flash 读取 2-double

类型 | 存储指令
描述 | 从内部 FLASH 指定位置读取数据到变量，或数组里面。 使用方法同 FLASH_READ2DBL，区别是 FLASH_READ2DBL 存储类型是 float，32 位，FLASH_READ2DBL 存储的数据类型是 double，64 位。 内部 FLASH 采用顺序存储的方式，读取的顺序必须与存储时的顺序一致。 读取未被写入过的 Flash 块时，会提示 Warn file:"BASIC1.BAS" line:5 task:0, File:C:\SD10.BIN open error, not load.，不影响使用。 注意在运动中不要操作 FLASH，对运动执行会有影响。
语法 | FLASH_READ2DBL sect_num start_num [, varname] [, arrayname] [, arrayname(a)] [, arrayname(a,length)] sect_num：flash 块编号，不同类型不一样 start_num：文件内读取的起始位置 varname：变量名 arrayname：数组名，可以为 TABLE，VR a：操作的数组索引 length：操作的数组元素个数
适用控制器 | 4 系列及以上控制器，20190128 及以上固件支持
例子 | FOR i=0 TO 10 TABLE(i)=120+i NEXT FLASH_WRITEDBL 1, TABLE(0,10) '数据写入 flash FOR i=0 TO 11 TABLE(i)=0 NEXT FLASH_READ2 DBL 1,2, TABLE(4,5) '从 table(2)开始依次读出数据，读 5 个数据依次放到 table(4)-table(8) FOR i=0 TO 11 ?"TABLE",i,TABLE(i) NEXT END
相关指令 | FLASH_READDBL，FLASH_READ2，FLASH_WRITE