### ZV_LATCHTRANS -- 锁存图像变换

类型 | 锁存处理 |
描述 | 对当前显示图像进行比例缩放和x，y坐标的平移 注意：因显示方式限制，显示指令不能频繁连续调用，否则可能导致后一条指令丢失，即指令触发保护机制而不更新显示直接返回 显示指令包括ZV_LATCH、ZV_LATCHTRANS、ZV_LATCHCLEAR |
语法 | ZV_LATCHTRANS(latch_id,sclae_factor,tx,ty) 参数： latch_id：锁存通道号 scale_factor：前基础上的缩放比例，比例可以为0则按窗体尺寸缩放显示 tx：基础上的x方向平移像素数，大于0为x正方向移动，尺寸计数基于缩放后图像 ty：基础上的y方向平移像素数，大于0为y正方向移动，尺寸计数基于缩放后图像 |
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器 |
例子 | ZVOBJECT img ZV_LATCHSETSIZE(0,400,112) '显示区域的大小 ZV_READIMAGE(img,"logo.png",0) '以原图像格式读取图像 ZV_LATCH(img,0) '按钮动作 ZV_LATCHTRANS(0,0.8,10,10) '在显示图像基础上缩小0.8倍 在x y轴正方向（右下）再平移相当于缩放后图像10像素的距离 原图像显示为： 图像变换后： （缩小0.8倍，向x方向平移10像素，向y方向平移10像素） |