### CJ/CJP

指令说明：

使 CJ、CJP（脉冲型）指令开始到 LBL 标记为止的顺序程序不执行的指令。

CJ、CJP 指令跳转到的 LBL 程序不使用 SRET 指令返回，CJ、CJP 指令不可直接与母线相连。

操作数：

S：Ln

编程示例：

X0=ON，X!=OFFF 时，CJ L0 执行，跳转到 LBL L0 行之后顺序扫描执行，但这两条指令之间的程序均不执行，故此时 X2 无法控制 Y0 输出。

当 X0=ON，X1=ON 时，执行过程同上。

当 X0=OFF，X1=ON 时，跳转到 LBL L1 行之后顺序扫描执行，CJ L1 和 LBL L1 之间的程序均不执行。

当 X0=OFF，X1=OFF 时，CJ 指令不执行时，程序在首行和 END 之间顺序循环扫描（若写入 FEND 指令，FEND 之后的程序不扫描，需采用指令调用），此时闭合 X2，Y0 输出，闭合 X3，Y3 输出，闭合 X4，Y4 输出。