### ZV_GRAYSTRETCH -- 灰度拉伸

类型 | 图像增强
描述 | 对图像进行灰度拉伸，手动拉伸将小于低阈值的像素置0，大于高阈值的像素置255，在高低阈值内的像素拉伸至0-255
语法 | ZV_GRAYSTRETCH(src,dst,minVal,maxVal,type) 参数： src：ZVOBJECT类型，源图像，单通道图像 dst：ZVOBJECT类型，灰度拉伸后的图像 minVal：低阈值，范围[0,255] maxVal：高阈值，范围[0,255]，高阈值大于低阈值 type：拉伸类型，0-手动，1-自动，自动类型时高低阈值参数不生效
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT src, dst ZV_READIMAGE(src,"test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_GRAYSTRETCH(src,dst,50,200,0) '对灰度值在[50,200]范围内的像素进行拉伸