### MOVE_AOUT -- 缓冲模拟量输出

类型 | 特殊运动指令
描述 | BASE 轴运动缓冲加入一个 AOUT 指令。 这个指令 LOAD 执行时不做任何运动，只修改 AOUT 值。此指令的 MTYPE 与 MOVE_OP 一致。
语法 | MOVE_AOUT(danum, value) danum：DA 编号 value：要修改的值
适用控制器 | 通用，实际只有包含 DA 通道的控制器生效
例子 | BASE(0) UNITS=100 DPOS=0 SPEED=200 ACCEL=1000 DECEL=1000 AOUT(0)=0 'DA0 通道赋值 0 ?AOUT(0) '打印确认 TRIGGER '自动触发示波器 MOVE(500) MOVE_AOUT(0, 30.5) '第一个运动完成后,将 DA0 通道赋值 30.5 MOVE(500) WAIT IDLE ?AOUT(0) '打印 DA0，30.5 运动轨迹 DPOS(0)垂直刻度 1000 AOUT(0)垂直刻度 100
相关指令 | AOUT