### ZV_CALTRANSW -- 像素转世界坐标

类型 | 标定
描述 | 用标定系数将像素坐标转换成世界坐标
语法 | ZV_CALTRANSW(param,px,py,tabid_out) 参数： para m：ZVOBJECT类型，标定系数 px：像素坐标x py：像素坐标y tabid_out：TABLE索引，输出参数，依次为世界坐标x、世界坐标y
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, ppts, param, wpts DIM w, h ZV_READIMAGE(img,"test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_CALGETSCAPTS(img,ppts,128,0,500,5000)'获取圆心坐标 TABLE(0, 361, 362, 482, 362, 361, 482)'保存输入坐标系数据 ZV_MATGENDATA(wpts,3,2,0)'生成坐标系矩阵 w = ZV_IMGWIDTH(img)'获取图像的宽度 h = ZV_IMGHEIGHT(img)'获取图像的高度 ZV_CALCAM(ppts,wpts,param,w,h,2)'标定 ZV_CALTRANSW(param,10,10,0) '将像素坐标转换成世界坐标，世界坐标值x、y依次放入索引为0开始的TABLE中