### DEDIV

指令说明：

DEDIV 是 32 位连续执行型 2 进制浮点数除法运算指令，即每个扫描周期都执行一次运算。是将源操作数[S1+1,S1]和[S2+1,S2]的 2 进制浮点数数据相除，并将其运算结果以 2 进制浮点数形式传送到目标操作数[D+1,D]中。

在[S1+1,S1]和[S2+1,S2]中指定了常数（K,H）时，数值会自动转换成 2 进制浮点数。

操作数：

S1：D,K,H,LV,DT,@

S2：D,K,H,LV,DT,@

D：D,LV,DT

指令格式：[DEDIV S1 S2 D]

编程示例：

上电运行时，M8002 导通一个扫描周期，DMOV 指令将常数 K100 传送给 D0，DFLT 指令将 D0 的数据转换为浮点数，存储到 D3D2，X0 闭合，DEDIV 指令执行，将 D3D2 的浮点数 100.0000 除以 K2 的浮点数后得到的商为 50.0000 传送到 D9D8 中。