### DRAWDTLIST -- 显示 TABLE 数据

类型 | 显示指令
描述 | 绘图指令，用于加快 TABLE 数据的绘制。 此指令只能在自定义元件的绘图函数内使用，请查看自定义元件调用函数参考例程。
语法 | DRAWDTLIST (dtstart, imax, ispace, fxstart, fystart, fxlevel, fylevel, imode , [drawtype], [TYPE1，TYPE2, TYPE3, TYPE4]) dtstart：table 起始位置，指向第一行的行类型 imax：行数 ispace：行间隔 fxstart：左上角的 X 坐标 fystart：左上角的 Y 坐标 fxlevel ：X 方向比例 fylevel：Y 方向比例 imode：存储格式
值 | 描述
10 | DSB 读取存储的格式，此时 X 的位置与行类型偏移 3 个数据
1-9 | 此时代表 X 的位置与行类型偏移 N 个数据，XY 的数据紧挨着
其它值 | 无效
drawtype：显示方式
值 | 描述
0（缺省） | 直接绘制一个点
N*256+子显示模式 N=半径或线宽，>= 1 | N*256+ 1 | 单点实心圆弧
N*256+ 2 | 单点空心圆弧
N*256+ 3 | 单点实心正方形
N*256+ 4 | 单点虚正方形
N*256+ 5 | 单点十字架
N*256+ 6 | 单点叉
N*256+ 9 | 单点显示，和上一点之间画一个虚线，N 只能为 1
N*256+ 10 | 前后两点之间画直线，N 只能为 1 必须都是同一种类型，当点数过多时相近的点跳过不显示
N*256+ 11 | 圆弧中间点，和前后的计算圆弧并显示
N*256+ 12 | 圆弧结束点，和前面 2 个点计算圆弧并显示
N*256+ 13 | 整圆，和前面 2 个点计算圆并显示
N*256+ 19 | 依次为孤立点，直线终点，圆弧结束点， 整圆终点，示教例程快速显示
N*256+ 90 | 预留数控准系统，标准定义好的类型 G00 G01 G02 G03 等，行类型根据数控准系统设计来
TYPE1~TYPE4：需要绘制的行类型，最多一次 4 种行类型做同样的绘制
适用控制器 | 支持 ZHMI，4 系列 20170515 以上固件
例子 | /
相关指令 | DRAWLINE