### ZV_CALGETPIXSCALE -- 获取像素比例

类型 | 标定
描述 | 从标定参数中获取像素比例，像素比例表示单位像素代表的实际尺寸，实际尺寸单位与标定时使用的世界坐标单位一致。通常使用像素比列乘像素长度（图像上获得的像素长度）来获得实际长度更为方便，如果图像没有进行矫正那么计算的实际长度则不够准确
语法 | ZV_CALGETPIXSCALE(param,tab_scale) 参数： param：ZVOBJECT类型，标定参数 tab_scale：用于存储像素比例的TABLE id
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, ppts, param, wpts DIM w, h ZV_READIMAGE(img,"test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_CALGETSCAPTS(img,ppts,128,0,500,5000)'获取圆心坐标 TABLE(0, 361, 362, 482, 362, 361, 482)'保存输入坐标系数据 ZV_MATGENDATA(wpts,3,2,0)'生成坐标系矩阵 w = ZV_IMGWIDTH(img)'获取图像的宽度 h = ZV_IMGHEIGHT(img)'获取图像的高度 ZV_CALCAM(ppts,wpts,param,w,h,2)'标定 ZV_CALGETPIXSCALE(param,0)’获取像素比例并将结果存于TABLE(0)中