### IN_SCAN -- 扫描输入变化

类型 | 输入输出函数
描述 | 扫描输入变动，返回值 1(TRUE)-变动，0(FALSE)-没有变动。 此函数必须固定不断的扫描，返回的是两次扫描之间的变动，可以通过 IN_EVENT 读取变动的具体情况，使用的是 INVERT_IN 翻转以后的状态。 固件版本 20140214 以后的才提供这个支持，扫描范围有宽度限制。 00x 系列控制器只能在单个任务中使用。
语法 | VAR1=IN_SCAN([channel1][,channel2]) channel1：要读取的起始输入通道 channel2：要读取的结束输入通道，没有结束通道时，扫描单个输入
适用控制器 | 通用
例子 | WHILE 1 IF IN_SCAN(0,23) THEN '扫描 IN0-23 口电平变化 IF IN_EVENT(0) > 0 THEN 'IN0 上升沿触发 PRINT "IN0 UP", IN_BUFF(0) ELSEIF IN_EVENT(0) < 0 THEN 'IN0 下降沿触发 PRINT "IN0 DOWN", IN_BUFF(0) ENDIF ENDIF WEND
相关指令 | IN_EVENT，SCAN_EVENT，IN_BUFF