### OFFPOS -- 偏移位置

类型 | 轴参数
描述 | 相对偏移修改所有的坐标，不会对已运行/进入缓冲区的运动产生影响。 当修改完成后，OFFPOS 还原为 0。
语法 | VAR1 = OFFPOS，OFFPOS = expression
适用控制器 | 通用
例子 | 例一 相对偏移位置 BASE(0) MOVEABS(1000) WAIT IDLE OFFPOS = -1000 '坐标偏移 1000 PRINT DPOS(0) '打印结果 0 例二 不改变在运行运动 BASE(0) MOVEABS(1000) '运动到绝对位置 1000 OFFPOS =500 '位置偏移 500 WAIT IDLE PRINT DPOS(0) '打印当前位置 1500，此时电机仍运动 1000 例三 与 DEFPOS 改变为绝对位置不同，OFFPOS 是相对改变 BASE(0,1) '选择轴 0，轴 1 DPOS=100,100 '设置当前位置为 100,100 ?DPOS(0),DPOS(1) '打印确认 DEFPOS(10,20) '设置当前位置为 10,20 ?DPOS(0),DPOS(1) '当前位置为 10,20 DEFPOS(10,20) '多次调用 DEFPOS DEFPOS(10,20) ?DPOS(0),DPOS(1) '此时当前位置仍为 10,20 OFFPOS=10,20 '多次调用 OFFPOS OFFPOS=10,20 ?DPOS(0),DPOS(1) '此时当前位置变为 30,60（10+10+10,20+20+20）
相关指令 | DPOS，DEFPOS