### ENDMOVE_SPEED -- SP 运动结束速度

类型 | 轴参数
描述 | 自定义速度的 SP 运动的结束速度，这个参数被带入运动缓冲。 只有使用了带 SP 的运动指令才生效。 不使用时请设置较大值。控制器默认值 1000。
语法 | VAR1 = ENDMOVE_SPEED，ENDMOVE_SPEED = expression
适用控制器 | 通用
例子 | BASE(0) DPOS=0 UNITS=100 MERGE=1 '开启连续插补 SPEED=100 ACCEL=500 DECEL=500 FORCE_SPEED=150 '限制速度为 150units/s ENDMOVE_SPEED=50 '强制结束速度为 50units/s TRIGGER '自动触发示波器 MOVESP(100) MOVESP(100) 速度曲线 MSPEED(0)垂直刻度 100 不使用 ENDMOVE_SPEED 限制速度时
相关指令 | FORCE_SPEED，*SP，STARTMOVE_SPEED