### NODE_STATUS -- 设备状态

类型 | 总线指令
描述 | 设备状态，总线扫描后可用
BIT 位 | 意义
0 | 指明 node 是否存在；1- 存在
1 | 通讯状态；1- 出错；
2 | 节点状态；1- 出错；
值为 1 时，bit0 为 1，bit1 和 bit2 为 0，设备通讯正常 值为 3 时，bit0 和 bit1 为 1，bit2 为 0，设备通讯出错
语法 | 只读：var = NODE_STATUS (slot, node) slot：槽位号，0-缺省 node：设备编号，编号从 0 开始
适用控制器 | 带 EtherCAT 接口或 RTEX 接口
例子 | SLOT_SCAN(0) IF NODE_COUNT(0)>0 THEN ?NODE_STATUS(0,0) '读取设备 0 的状态，打印值 1，通讯正常 ENDIF
相关指令 | NODE_INFO