### DCMP

指令说明：

DCMP 为 32 位连续型比较指令，对比较值[S1+1,S1]和[S2+1,S2]的数据进行比较，根据其结果（小于、相等、大于），使 Dn、Dn+1、Dn+2 其中一个为 ON。

条件 比较指令 | S1 > S2 | S1 = S2 | S1 < S2
[DCMP S1 S2 Dn ] | Dn 为 ON | Dn+1 为 ON | Dn+2 为 ON

※ [S1+1,S1] [S2+1,S2]表示的是双字占据两个相邻的 16 位数据组合，例 D0 表示的就是 D1D0，D1 为高 16 位，D0 为低 16 位，D2 表示 D3D2。

操作数：

S1：KnX, KnY, KnM, T,C,D,K,H,V,Z,LV,DT,@

S2：KnX, KnY, KnM, T,C,D,K,H,V,Z,LV,DT,@

D： Y,M,S,@

指令格式：[DCMP S1 S2 D ]

编程示例：

X10 接通，比较 D21D20 组合的 32 数据与 C53C52 组合的数据，三种结果会影响 M30 开始的三个地址。

D21D20>C53C52 时，M30 为 ON，Y10 输出；

D21D20=C53C52 时，M31 为 ON，Y11 输出；

D21D20<C53C52 时，M32 为 ON，Y12 输出。