### MOVE_PT -- 单位时间距离

类型 | 特殊运动指令
描述 | 在一段时间内驱动电机运动设置的距离。 一般是 PC 每个周期计算好对应的坐标，然后传给控制器。 运动时的速度=(DIS/TICKS)*1000 units/s。 不要在极短时间运动大距离，脉冲频率会过高，电机堵转，可以分解成小段，重复发送。
语法 | MOVE_PT (ticks, dis1,dis2…) ticks：时间的长度。ticks 会自己不断减 1，1ticks 大约 1ms dis1：运动的距离 SERVO_PERIOD 为 1000us 的控制器 1 TICKS 为 1ms(不同 SERVO_PERIOD 的 TICKS 时间不一样)
适用控制器 | 通用
例子 | 例一 BASE(0) UNITS=100 DPOS = 0 SPEED=100 ACCEL=1000 DECEL=1000 TRIGGER '自动触发示波器 FOR i=0 TO 9 MOVE_PT (4, 10) '在 4tick 内，运动 10units，速度=2500 units/s NEXT WAIT IDLE PRINT *DPOS '打印结果，100 插补速度 DPOS(0)垂直刻度 100 MSPEED(0)垂直刻度 2000
相关指令 | MOVE_PTABS