### U_READ 2DBL -- 从 U 盘读取 2-double

类型 | 存储指令
描述 | 从外部存储器读取数据到变量或数组里面，支持设定文件读取的起始位置。 使用方法同 U_READ2，区别是 U_READ2 读取类型是 float，32 位，U_READ2DBL 读取的数据类型是 double，64 位。 不具备外部存储接口的控制器不支持此命令。 文件格式为 32 位 ieee 浮点数顺序存储，一个变量或一个数组元素占用一个浮点数，可以通过 PC 事先做好文件，然后用 U_READ 指令读取。 U 盘读取文件系统支持 fat32 和 fat16，不支持 ntfs。
语法 | U_READ2DBL sect_num, star_num [,varname] [,arrayname] [,arrayname(a)] [,arrayname(a,length)] sect_num：文件编号，对应到 SD【filenum】.BIN start_num：文件内读取的起始位置 varname：变量名 arrayname：数组名，可以为 TABLE，VR a：操作的数组索引 length：操作的数组元素个数
适用控制器 | 带 U 盘接口的 4 系列及以上控制器，20190128 及以上固件支持
例子 | IF U_STATE = TRUE THEN 'U 盘已插入 U_READ 2DBL 1,10,VAR, TABLE(0), ARRAY2(1) '读取 U 盘文件 SD1 数据从 SD1 位置 10 开始 ENDIF
相关指令 | U_READ，U_WRITE，U_STATE