### ZV_OCRSEGSETPARAM -- 设置分割参数

类型 | OCR
描述 | 设置字符分割参数
语法 | ZV_OCRSEGSETPARAM(param,threshMode,thresh,minArea,maxArea,minWidth,maxWidth,minHeight,maxHeight,polor,morpType,stWidth,stHeight,minSpace) 参数： param：分割参数，ZVOBJECT类型，输出 threshMode：阈值模式，0-手动阈值，1-自动阈值,2-自适应阈值 thresh：阈值，与阈值模式threshMode的类型有关，如下表：
threshMode | thresh
0 | 图像二值化分割的低阈值，此时高阈值默认为255
1 | 参数无效
2 | 自适应阈值的块大小，正奇数，即在像素领域内计算阈值的领域尺寸大小
minArea：字符最小面积，非负数 maxArea：字符最大面积，非负数 minWidth：字符最小宽度，非负数 maxWidth：字符最大宽度，非负数 minHeight：字符最小高度，非负数 maxHeight：字符最大高度，非负数 polor：字符极性, 0-白底黑字，1-黑底白字 morpType：形态学类型，0-开运算，1-闭运算 stWidth：结构元宽，非负数 stHeight：结构元高，非负数 minSpace：字符间最小间距，小于此间距的两个字符被认为是同一个字符的一部分,值为负数无效即间距参数在字符分割时不起作用
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT param ZV_OCRSEGSETPARAM(param,0,120,20,30000,3,500,3,500,0,0,3,3,-1) '设置字符的分割参数