### CAM_GRAB -- 采集一帧

类型 | 图像采集相关
描述 | 当前相机索引采集一帧，对应的触发模式为采集模式（-1），使用CAM_GRAB指令采集图像时不用在这个指令前调用开始采集指令CAM_START，CAM_GRAB指令会自动开启“开始采集指令CAM_START” 为避免使用到上一次的图像或减少错误检查处理，采集前建议图像清空或置零ZV_CLEAR(img)或ZV_IMGSETCONST(img,0)
语法 | CAM_GRAB(img) 参数： img：ZVOBJECT类型，采集的图像
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZV0BJECT img CAM_SCAN("basler") CAM_COUNT(0) IF (0 = TABLE(0)) THEN PRINT "未找到相机" RETURN ENDIF CAM_SEL(0) CAM_GRAB(img)
相关指令 | CAM_SCAN(扫描相机)