### REMAIN_BUFFER -- 剩余缓冲数

类型 | 特殊轴状态
描述 | 返回可以剩余使用的缓冲个数。 此状态比较特殊，本身可以带参数，因此修正轴号时 AXIS 不能省掉。 当返回 0 时表示当前轴的缓冲空间满，此时如果继续调用当前轴的运动指令会阻塞任务直到缓冲有空位。
语法 | VAR1 = REMAIN_BUFFER ([mtype]) AXIS(axisnum) MTYPE 缺省为最复杂的运动，如空间圆弧。
适用控制器 | 通用
例子 | DIM movetime '定义变量 movetime = 0 WHILE movetime < 100 '条件循环 IF REMAIN_BUFFER(1) > 0 THEN '如果有剩余缓冲，调用直线运动指令 MOVE(10) movetime = movetime +1 ENDIF WEND '调用了 100 次 move(10)
相关指令 | LOADED，LIMIT_BUFFERED