### ZRST

指令说明：

ZRST 是 16 位连续执行型成批复位指令，即每个扫描周期都执行一次成批复位运算。是将同一种类的起点操作数[D1]到终点操作数[D2]之间的软元件全部复位。

[D1]的编号必须小于或等于[D2]，如果[D1]的编号大于[D2]，报错，复位不执行。

操作数：

D1：Y, M, S,T,C,D,V,Z,LV,DT

D2：Y, M, S,T,C,D,V,Z,LV,DT

指令格式：[ZRST D1 D2]

编程示例：

当 X0 接通后，位软元件 M0~M20 均被复位成 OFF。

当 X1 接通后，字软元件 D0~D100 均被复位成 0。

当 X2 接通后，字软元件 C0~C10 均被复位成 0。

注意事项：由于 ZRST 具有连续执行型，所以 X0，X1，X2 一直不断开，那么它操作的软元件一直是复位状态。RST 也是复位指令，但一次操作只能复位一个元件。