### U_READ -- 从 U 盘读取

类型 | 存储指令
描述 | 从外部存储器读取数据到变量或数组里面。 不具备外部存储接口的控制器不支持此命令。 文件格式为 32 位 ieee 浮点数顺序存储，一个变量或一个数组元素占用一个浮点数，可以通过 PC 事先做好文件，然后用 U_READ 指令读取。 U 盘读取文件系统支持 fat32 和 fat16，不支持 ntfs。
语法 | U_READ sect_num, [,varname] [,arrayname] [,arrayname(a)][, arrayname(a,length)] sect_num：文件编号，对应到 SD【filenum】.BIN varname：变量名 arrayname：数组名，可以为 TABLE，VR a：操作的数组索引 length：操作的数组元素个数
适用控制器 | 带 U 盘接口
例子 | IF U_STATE = TRUE THEN 'U 盘已插入 U_READ 1, VAR, TABLE(0), ARRAY2(1) '读取 U 盘文件 SD1 数据 ENDIF
相关指令 | U_WRITE，U_READ2，U_STATE |