### ZV_CODEMASKBAR -- 生产条码类型掩码

类型 | 数据码
描述 | 生成要识别条码类型的掩码，即以掩码的形式表示需要进行识别的条码类型
语法 | ZV_CODEMASKBAR(ean8,ean13,code39,code128,upca,upce,tab_id) 参数： ean8： 正整数，非零表示EAN-8这种条码类型可被识别 ean13： 正整数，非零表示EAN-13这种条码类型可被识别 code39： 正整数，非零表示CODE-39这种条码类型可被识别 code128：正整数，非零表示CODE-128这种条码类型可被识别 upca： 正整数，非零表示UPC-A这种条码类型可被识别 upce： 正整数，非零表示UPC-E这种条码类型可被识别 tab_id: 存储生成掩码
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZV_CODEMASKBAR(0,1,0,0,0,0,0) '生成识别ean13条码类型的掩码并将掩码存储于TABLE(0)中