### CAM_GETINFO -- 相机信息

类型 | 图像采集相关
描述 | 获取扫描相机的信息，如厂家名字、SN号、IP、MAC、用户自定义名字UserID）、设备类型（GIGE）等，根据相机不同，部分参数可能不支持
语法 | CAM_GETINFO(prop,max_len,tab_id) 参数： prop：要获取的属性的枚举值，如下表
取值 | 说明
-1 | 相机的扫描类型
0 | SN
1 | 型号
2 | 设备ID
3 | 设备名称
4 | 显示名称
5 | 接口类型
6 | 端口号
7 | Mac 地址
8 | IP 地址
9 | 主机IP地址
10 | 用户自定义名称
11 | 用户自定义参数
max_len：获取结果的最大允许长度，含结束符 tab_id：TABLE索引，输出参数，获取的属性值字符串的起始位置
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | DMI tmp(32) '定义变量 CAM_SCAN() '扫描相机 CAM_COUNT(0) '相机数量存放在TABLE(0) FOR i = 0 TO TABLE(0)-1 CAM_SEL(i) ’选择序号为i的相机 CAM_GETINFO (0, 16, 0) ’获取相机的SN号，存储到TABLE(0)中 DMCPY tmp(0), TABLE(0), 32 IF 0 = STRCOMP(tmp, "22533411") THEN EXIT FOR ENDIF NEXT
相关指令 | CAM_SCAN(扫描相机)