### MHELICAL2ABS -- 三点螺旋-绝对

类型 | 多轴运动指令
描述 | 螺旋插补，三点画弧，绝对运动。 BASE 第一轴和第二轴进行圆弧插补，第三轴进行螺旋，绝对移动方式。 自定义速度的连续插补运动可以使用 SP 后缀的指令，见*SP 描述。 无法螺旋一圈，需要螺旋一圈请使用 MHELICAL 或 MHELICALABS。
语法 | MHELICAL2ABS(mid1, mid2, end1, end2, distance3,[mode]) mid1：中间点第一个轴坐标 mid2：中间点第二个轴坐标 end1 ：结束点第一个轴坐标 end2 ：结束点第二个轴坐标 distance3：第三个轴结束点坐标，勘误：20150306 以前的版本此参数有问题，建议使用 MHELICAL2 相对指令 mode：第三轴的速度计算
值 | 描述
0(缺省) | 第三轴参与插补速度计算
1 | 第三轴不参与插补速度计算
坐标位置请确保正确，否则实际运动轨迹会错误。
适用控制器 | 通用
例子 | BASE(0,1,2) ATYPE=1,1,1 '设为脉冲轴类型 UNITS=100,100,100 DPOS=0,0,0 SPEED=100,100,100 '主轴速度 ACCEL=1000 ,1000,1000 '主轴加速度 DECEL=1000 ,1000,1000 MOVE(100,100) '运动到（100,100） MHELICAL2ABS(200,100,200,0,200) '起点(100,100)，中间点'(200,100)，结束点（200,0），Z 轴参与速度计算，运动 200 插补轨迹
相关指令 | MHELICAL2，MHELICALABS，*SP