### SEND_FILE -- 拷贝 U 盘数据

类型 | 通讯指令
描述 | 主控制器的 U 盘和从控制器的文件相互拷贝，只支持 BIN 文件和 Z3P 文件，不支持文件功能的控制器会返回失败。 MODBUSM 指令超时重发要注意，从控制器可能收到 2 次消息，对寄存器的扫描也可能出现 2 次。SEND 指令超时重发对从控制器没有影响，重要标志性变量可以通过 SEND 指令来修改。
语法 | SEND_FILE (dir, "ufile","contrfile") dir：1-U 盘拷贝到控制器 FLASH，0-控制器 FLASH 拷贝到 U 盘 ufile：U 盘的文件名 contrfile：控制器的文件名
适用控制器 | 4 系列以上控制器支持，支持版本号 20170618
例子 | SEND_FILE(1,"1.bin","1.bin")
相关指令 | MODBUSM_STATE，SEND_PERCENT