### DBIN

指令说明：

DBIN 是 32 位连续执行型 BIN 转换指令，是将源操作数[S]中的 BCD 码（4 位二进制数来表示一位十进制数）转换成 BIN（二进制数来表示十进制数）后传送到目标操作数[D]中。

源操作数[S]的数值范围为：0~99999999，若超过该范围会出错。

操作数：

S ：KnX, KnY, KnM, KnS,T,C,D,V,Z,LV,DT,@

D ：KnY, KnM, KnS, T,C,D,V,Z,LV,DT

指令格式：[DBIN S D]

注意：[S] 和[D]指定位数时，可以参考下表。

操作数 D | 位数 | 数据范围
K1Y0 | 1 位数 | 0~9
K2Y0 | 2 位数 | 0~99
K3Y0 | 3 位数 | 0~999
K4Y0 | 4 位数 | 0~9999
K5Y0 | 5 位数 | 0~99999
K6Y0 | 6 位数 | 0~999999
K7Y0 | 7 位数 | 0~9999999
K8Y0 | 8 位数 | 0~99999999

编程示例：

假设 K8X0 的值为 K1193046，DBIN 指令执行后，它是一个 BCD 码（4 位二进制数来表示一位十进制数）为 0000,0000,0001,0010,0011,0100,0101,0110，转换成 BIN 码（二进制数表示十进制数），传送到 D1D0，为 K123456。