### NODE_AIO -- 设备模拟量

类型 | 总线指令
描述 | 设备的 AIO 起始编号设置，单个设备的输入输出的起始编号一样。 必须总线扫描后才能读取。 一般用于 EIO 扩展板的 AIO 设置，其他设备含有 AIO 口时也可使用。
语法 | 可读：var = NODE_AIO (slot, node[,idir]) 可写：NODE_AIO(slot, node[,idir])=Aiobase slot：槽位号，0-缺省 node：设备编号，编号从 0 开始 idir：AD/DA 选择
0 | 缺省，同时设置 AIN、AOUT；读取时只读 AIN
3 | AIN
4 | AOUT
适用控制器 | 带 EtherCAT 接口或 RTEX 接口
例子 | SLOT_SCAN(0) IF NODE_COUNT(0)>0 THEN NODE_AIO(0,0,3)=3 '设置设备 0 的 AIN 起始编号为 3 ?NODE_AIO(0,0,3) '打印出设备 0 的 AIN 起始编号 ENDIF
相关指令 | NODE_IO