### ZV_MRGENLINE -- 直线测量

类型 | 细分区域测量
描述 | 生成用于直线测量的旋转矩形区域，沿y方向切分区域，子区域沿x方向选取阈值
语法 | ZV_MRGENLINE(mr,cx,cy,width,height,angle,interp,sub_num,sub_width) 参数： mr：ZVOBJECT类型，直线测量器 cx：旋转矩形中心x坐标，范围[0,32766] cy：旋转矩形中心y坐标，范围[0,32766] width：旋转矩形宽度，单位像素，范围[1,32766] height：旋转矩形高度，单位像素，范围[1,32766] angle：旋转矩形角度，由图像坐标系确定，单位为度数 interp：插值算法，参考旋转 sub_num：子区域数量，表示的是旋转矩形被划分成的子区域个数，大于2，否则取默认值8 sub_width：子区域宽度，单位像素，即相邻子区域之间的间距（像素个数），可为负数，但其负数的绝对值小于subWidth
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT mr ZV_MRGENLINE(mr,,120,100,80,60,90,5,5)'生成直线测量的旋转区域