### CMPP

指令说明：

CMPP 为 16 位脉冲型比较指令，对比较值 S1 和 S2 的数据进行比较，根据其结果（小于、相等、大于），使 Dn、Dn+1、Dn+2 其中一个为 ON。

条件 比较指令 | S1 > S2 | S1 = S2 | S1 < S2
[CMPP S1 S2 Dn ] | Dn 为 ON | Dn+1 为 ON | Dn+2 为 ON

操作数：

S1：KnX, KnY, KnM, T,C,D,K,H,V,Z,LV,DT,@

S2：KnX, KnY, KnM, T,C,D,K,H,V,Z,LV,DT,@

D： Y,M,S,@

指令格式：[CMPP S1 S2 D ]

编程示例：

X1 从 OFF 变为 ON 时，比较指令执行一次，比较 D2 跟 D6 里面的数据，结果会影响 Y0，Y1，Y2 的状态。

D2>D6 时，Y0 为 ON；

D2=D6 时，Y1 为 ON；

D2<D6 时，Y2 为 ON。

X0 接通，比较 VR(0)跟 VR(1)里面的数据，结果会影响 M100 开始的 3 个地址，当 VR(0)与 VR(1)的数据有变化时，需要再次关闭开启 X0，CMPP 比较指令才会执行。