### MOVEABS -- 直线运动-绝对

类型 | 多轴运动指令
描述 | 直线插补运动，绝对运动到指定坐标。 自定义速度的连续插补运动可以使用 SP 后缀的指令，见*SP 描述。
语法 | MOVEABS(position1[, position2[, position3[, position4...]]]) position1：第一个轴运动坐标 position2：下一个轴运动坐标
适用控制器 | 通用
例子 | BASE(0,1) ATYPE=1,1 UNITS=100,100 DPOS=0,0 MPOS=0,0 SPEED=100,100 ACCEL=1000,1000 DECEL=1000,1000 TRIGGER '自动触发示波器 MOVEABS(500,300) '轴 0 运动到 500，轴 1 运动到 300，插补运动 MOVEABS(100,100) '轴 0 往回运动到 100，轴 1 往回运动到 100 插补轨迹 DPOS(0)水平刻度 300 DPOS(1)垂直刻度 300 如果使用 MOVE 相对运动，其他条件不变，将 MOVEABS 指令改为 MOVE 指令。 插补轨迹 DPOS(0)水平刻度 300 DPOS(1)垂直刻度 300
相关指令 | MOVE，*SP