### DBONP

指令说明：

DBONP 是 32 位脉冲执行型 ON 位判定指令，即指令激活一次，执行一次 ON 位判定。是将源操作数[S+1,S]的 32 位数据的第 n 位进行 ON 位判定，n 位为 ON 时，目标操作数[D]为 ON，n 位为 OFF 时，目标操作数[D]为 OFF。

若源操作数[S+1，S]指定了常数 K 时，会自动进行 BIN 转换。

n 的取值范围在：K0~K31

操作数：

S：KnX, KnY, KnM, KnS,T,C,D,K,H,Z,V,LV,DT,@

D：Y, M, S,@

n：K,H,D,@

指令格式：[DBONP S D n]

编程示例：

X0 闭合，DBONP 指令执行，将 K8X0 中的 X20（K16 为十进制，需转换成八进制匹配 X）位进行 ON 位判定，X20 为 OFF 时，Y0 为 OFF，X20 为 ON 时，Y0 为 ON。