### CANIO_ADDRESS -- CAN 通讯设置

类型 | 系统参数
描述 | 控制器上 CAN 的 CANID 和速度的设置。 扩展板的 CAN 速度通过拨码开关设置。 自动存储到 FLASH，重启后生效。 低 8 位（位 0-7）表示 CANID，范围 0-32，缺省 32，32 表示为主控制器。 高 8 位（位 8-15）表示 CAN 速度。
高 8 位值 | CAN 速度
0 | 500 KBPS（缺省值）
1 | 250 KBPS
2 | 125 KBPS
3 | 1 MBPS
一个网络中，不要配置多个主控制器。 CAN 地址和速度设置必须重启后生效。
语法 | CANIO_ADDRESS = value
适用控制器 | 通用
例子 | CANIO_ADDRESS = 32 '设置主端，CAN 波特率 500 KBPS CANIO_ADDRESS = 32+ 256 '设置主端，CAN 波特率为 250 KBPS CANIO_ADDRESS = 32+ 512 '设置主端，CAN 波特率为 125 KBPS CANIO_ADDRESS = 32+ 768 '设置主端，CAN 波特率为 1 MBPS CANIO_ADDRESS = 1 '设置 CANID 为 1，此时为从端，500 KBPS，不能连接 IO 板 CANIO_ADDRESS = 1 +256 '设置 CANID 为 1，此时为从端，250 KBPS，作为 ZCAN 从站使用 CANIO_ADDRESS = 1 +512 '设置 CANID 为 1，此时为从端，125 KBPS，作为 ZCAN 从站使用 CANIO_ADDRESS = 1 +768 '设置 CANID 为 1，此时为从端，1 MBPS，作为 ZCAN 从站使用 CANIO_ADDRESS = 3 '设置 CANID 为 3，此时为从端，500 KBPS，作为 ZCAN 从站使用 CANIO_ADDRESS = 8 +256 '设置 CAN ID 为 8，此时为从端，250 KBPS，作为 ZCAN 从站使用 CANIO_ADDRESS = 16 +512 '设置 CAN ID 为 16，此时为从端，125 KBPS，作为 ZCAN 从站使用 CANIO_ADDRESS = 31 +768 '设置 CAN ID 为 31，此时为从端，1MBPS，作为 ZCAN 从站使用 具体使用参考第十七章的 CAN 通讯例子
相关指令 | CANIO_ENABLE，CAN，CANIO_STATUS