### BASE_MOVE -- 指定主轴

类型 | 任务参数
描述 | 用于强制指定插补运动函数的 BASE 主轴，此参数不修改实际的运动。 缺省值为-1，此时不生效。 20160326 以上固件版本支持。 每个任务都有独立的 BASE_MOVE 参数。 MOVE、MOVEABS、MOVECIRC、MOVE_OP、MOVE_TASK 等插补类型函数有效，凸轮点位等单轴函数无效。
语法 | VAR1 = BASE_MOVE，BASE_MOVE = value
适用控制器 | 特殊固件支持
例子 | BASE_MOVE=2 '强制本任务的插补运动使用轴 2 为主轴，速度参数也使用轴 2 的 MERGE(2)=ON '轴 2 启动连续 SPEED(2)=100 ACCEL(2)=1000 BASE(0,1) MOVE(100,100) '轴 0/1 插补，轴 2 也强制作为主轴参与，但运动距离为 0 MOVE_OP(1,1) BASE(1) MOVE(100) '1 轴运动 100，也使用轴 2 为主轴 BASE_MOVE=-1 '取消本任务的强制主轴