### ERRSWITCH -- 信息输出设置

类型 | 系统参数
描述 | 调试输出开关，控制 TRACE WARN ERROR 调试输出语句是否真的输出信息。
语法 | ERRSWITCH=switch switch：调试输出的开关
值 | 描述
0 | TRACE WARN ERROR 指令全部不输出
1 | 只输出 ERROR 指令
2 | 输出 WARN ERROR 指令
3 | TRACE WARN ERROR 指令全部输出
4 | TRACE WARN ERROR 指令全部输出，以及运动指令监控
适用控制器 | 通用
例子 | 例一 ERRSWITCH = 3 '打印全输出，此时 WARN（报警）、ERROR（错误）、'TRACE 信息都会输出 例二 ERRSWITCH = 0 '不输出，控制器错误信息和报警信息都不输出 TRACE DPOS(0) '此时无法用 trace 打印出轴 0 的 dpos ?DPOS(0) '可以用 print 打印，结果，0 例三 ERRSWITCH = 4 '输出所有信息，以及运动指令监控 >>MOVE(111) MOVE(111)AXIS(0)TASK(23) '打印当前操作的轴及运动的任务
相关指令 | TRACE，WARN，ERROR