### STARTMOVE_SPEED -- SP 运动开始速度

类型 | 轴参数
描述 | 自定义速度的 SP 运动的开始速度，这个参数被带入运动缓冲。 只有使用了带 SP 的运动指令才生效。 不使用时请设置较大值。控制器默认值 1000。
语法 | VAR1 =START MOVE_SPEED，START MOVE_SPEED = expression
适用控制器 | 通用
例子 | RAPIDSTOP(2) WAIT IDLE(0) BASE(0) '选择 XY 轴 DPOS = 0 MPOS = 0 ATYPE=1 '脉冲方式步进或伺服 UNITS = 100 '脉冲当量 SPEED = 100 ACCEL = 200 DECEL = 200 SRAMP=100 'S 曲线 MERGE = ON '启动连续插补 TRIGGER '第一段 FORCE_SPEED = 30 '第一段速度 30 STARTMOVE_SPEED = 1000 '不设置，默认值 1000 ENDMOVE_SPEED = 1000 '不设置，默认值 1000 MOVESP(40) '第二段 FORCE_SPEED = 50 '第二段速度 50 STARTMOVE_SPEED = 20 '第二段的起始速度 20 ENDMOVE_SPEED = 40 '结束速度 40 MOVESP(50) '第三段 FORCE_SPEED = 60 '第三段速度 60 STARTMOVE_SPEED = 1000 '不设置，默认值 1000 ENDMOVE_SPEED = 1000 '不设置，默认值 1000 MOVESP(60) END 速度和位置曲线 MSPEED(0)垂直刻度 100 DPOS(0)垂直刻度 100，偏移-100
相关指令 | FORCE_SPEED，*SP，ENDMOVE_SPEED